Разъяснения на запрос от участника закупки

по запросу цен № 5/зц - 2014 «Поставка резервуара горизонтального стального (РГС – 20)»

Уточнение материала изготовления:

1. Площадка обслуживания

2. Ограждения и перила

3. Лестница (наружная, в ТЗ указана из нержавейки можно ли пересогласовать на 09Г2С?)

4. Обязательно делать калибровку

На Ваш запрос о материале изготовления площадок обслуживания, ограждения ее и перил наружной лестницы возможно применение материала 09Г2С, но с нанесением антикоррозионного покрытия и последующей их окраски.

Калибровка резервуара обязательна с оформлением калибровочной таблицы.