**СХЕМА**

прокладки трубопровода от склада ГСМ до заправочной колонки аэропорта Манилы

ВП

ВП

ФЗУ-38

Стальные трубы Ф=530 мм

ВП

КСФ-80 территория

дорога 6м 6м аэропорта

ФЗУ-80

12 м

дороги

КШ КСФ-80

130 м до подземной трубы

РВС-400

РВ Трубопровод из нержавейки Ду=89 мм L=500м

ОК РГС-60 Обваловка

Ду-100

Приемный трубопровод L=130м

КШ