**СХЕМА**

прокладки трубопровода от склада ГСМ до заправочной колонки аэропорта Манилы

ВП

 ВП

 ФЗУ-38

 Стальные трубы Ф=530 мм

ВП

 КСФ-80 территория

 дорога 6м 6м аэропорта

ФЗУ-80

 12 м

 дороги

КШ КСФ-80

 130 м до подземной трубы

РВС-400

 РВ Трубопровод из нержавейки Ду=89 мм L=500м

 ОК РГС-60 Обваловка

 Ду-100

 Приемный трубопровод L=130м

 КШ